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Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia stanowisk kancelaryjnych do wdrożenia systemu EZD RP na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie
Należy podać markę, model, nazwa oprogramowania oraz wypełnić kolumny „Specyfikacja urządzenia” oraz „ Spełnia TAK/NIE”.
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	Skaner A3 z automatycznym podajnikiem współpracujący z systemem EZD RP – 2 szt
	

	Parametr
	wymagane parametry
	Specyfikacja urządzenia
	Spełnia TAK/NIE

	1. Typ urządzenia
	Skaner z automatycznym podajnikiem dokumentów
	
	

	2. Obsługiwane formaty nośników 
	Min. A3, A4
	
	

	3. Rozdzielczość optyczna skanowania
	Min. 600 x 600 dpi
	
	

	4. Szybkość skanowania
	Min. 50 str. / min monochromatycznie i w kolorze
	
	

	5. Skanowanie do plików w formacie
	Min. TIFF, JPEG
	
	

	6. ADF
	Tak
	
	

	7. Pojemność pojemnika automatycznego (ADF)
	Min. 90 arkuszy
	
	

	8. Funkcje
	 Min. OCR
	
	

	9. Tryby skanowania
	W systemie Windows 11; sterowniki TWAIN, WIA
	
	

	10. Jednoprzebiegowe skanowanie dwustronne
	Tak
	
	

	11. Interfejs
	 Min. USB
	
	

	12. Dzienne obciążenie
	Min. 9000 stron
	
	

	13. Obsługiwany system operacyjny
	Windows 11
	
	

	14. oprogramowanie
	· Dedykowane oprogramowanie do systemu EZD RP, znajdujące się na liście pod adresem: https://www.gov.pl/web/ezd-rp/oprogramowanie-zintegrowane-z-ezd-rp
· Oprogramowanie zapewniające współpracę z systemem EZD RP musi być albo udostępnione bezpłatnie do oferowanego modelu skanera, albo zamawiający musi być dostarczyć licencję dożywotnią na oprogramowanie dla oferowanego skanera.
· Oprogramowanie OCR obsługujące język polski i formaty plików PNG, JPEG, DOCX, XLSX i PDF
Skanowanie za pomocą protokołu TWAIN
	
	

	15. Certyfikaty
	Min. ENERGY STAR, RoHS
	
	

	16. Gwarancja
	· okres gwarancji co najmniej 24 miesiące, 
· miejsce świadczenia serwisu: na terenie Województwa Lubelskiego
· Serwis gwarancyjny świadczony bezpośrednio przez Wykonawcę.
· W przypadku awarii urządzenia, Wykonawca musi na czas naprawy dostarczyć urządzenie zastępcze w ciągu jednego dnia roboczego od zgłoszenia
możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy lub telefonicznie oraz mailowo; 
	
	

	Drukarka kodów kreskowych – 2 szt

	Parametr
	Minimalne wymagane parametry
	Specyfikacja urządzenia
	Spełnia TAK/NIE

	1. Technologie druku
	Termiczna / termotransferowa
	
	

	2. Rozdzielczość druku 
	Minimum 200 dpi
	
	

	3. Prędkość druku
	Minimum 100 mm/s 
	
	

	4. Obsługiwane taśmy
	Taśmy woskowe, woskowo-żywiczne, żywiczne
	
	

	5. Zakres obsługiwanych rozmiarów etykiet
	Możliwość druku etykiet min 40×20 mm, 50×30 mm, 70x40 mm, 100x40 mm
	
	

	6. Interfejsy 
	Minimum 1 port USB 
	
	

	7. Obsługiwane kody kreskowe
	EAN, UPC, Code 39, Code 128, Postnet, GS1 DataMatrix, DataMatrix, PDF417, QR Code, ITF(Interleaved 2 of 5)
	
	

	8. Obsługiwane języki druku / emulacje
	Min.  ZPL i EPL
	
	

	9. Deklaracja producenta
	CE
	
	

	10. Obsługiwane systemy operacyjne
	Windows 11

	
	

	11. Wyposażenie
	· Zasilacz sieciowy;
· Przewód do podłączenia do komputera;
· Nośnik instalacyjny ze sterownikami i oprogramowaniem lub w/w oprogramowanie musi być dostępne do pobrania ze strony wsparcia producenta
· Etykiety białe, kompatybilne z zaoferowaną drukarką kodów kreskowych o wymiarach 50 × 30 mm w ilości 1000 sztuk;
· Etykiety białe, kompatybilne z zaoferowaną drukarką kodów kreskowych o wymiarach 70 × 40 mm w ilości 1000 sztuk;
· Etykiety białe, kompatybilne z zaoferowaną drukarką kodów kreskowych o wymiarach 100 × 40 mm w ilości 1000 sztuk;

	
	

	12. Gwarancja
	· okres gwarancji co najmniej 24 miesiące, 
· miejsce świadczenia serwisu: na terenie Województwa Lubelskiego
· Serwis gwarancyjny świadczony bezpośrednio przez Wykonawcę.
· W przypadku awarii urządzenia, Wykonawca musi na czas naprawy dostarczyć urządzenie zastępcze w ciągu jednego dnia roboczego od zgłoszenia
· możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy lub telefonicznie oraz mailowo; 

	
	

	Czytnik kodów kreskowych – 2 szt.

	Parametr
	Minimalne wymagane parametry
	Specyfikacja urządzenia
	Spełnia TAK/NIE

	1. Typ
	Przewodowy z podstawką
	
	

	2. Odczytywane kody kreskowe
	Code 39, Code 128, UPC, EAN, ITF( Interleaved 2 of 5)
	
	

	3. Zasięg odczytu
	Do 35 cm
	
	

	4. Sygnalizacja odczytu
	Świetlna, dźwiękowa
	
	

	5. Oprogramowanie
	Możliwość zaprogramowania automatycznego Enter-a
	
	

	6. Wyposażenie 
	· Podstawka (dedykowany uchwyt do oferowanych czytników kodów kreskowych) w zestawie;
· Przewód USB do podłączenia do komputera;
Nośnik instalacyjny ze sterownikami i oprogramowaniem lub w/w oprogramowanie dostępne do pobrania ze strony wsparcia producenta.
	
	

	7. Gwarancja
	· okres gwarancji co najmniej 24 miesiące, 
· miejsce świadczenia serwisu: na terenie Województwa Lubelskiego
· Serwis gwarancyjny świadczony bezpośrednio przez Wykonawcę.
· W przypadku awarii urządzenia, Wykonawca musi na czas naprawy dostarczyć urządzenie zastępcze w ciągu jednego dnia roboczego od zgłoszenia
możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy lub telefonicznie oraz mailowo; 
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