Dotyczy postepowania NAG 261.124.2023

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Przedmiotem zamówienia jest zakup rynien i rur spustowych blaszanych, powlekanych w kolorze brązowym wraz z elementami potrzebnymi do ich montażu, z ich dostawą na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie**

***Należy wypełnić kolumny „Parametry, marka i nazwa oferowanego towaru ” oraz „ Spełnia TAK/NIE”*.**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Specyfikacja artykułów budowlanych i malrskich** |
| **Potrzebne artykuły-wymogi konieczne**  | **Parametry minimalne** | **Parametry, marka i nazwa oferowanego towaru** | **Spełnia TAK/NIE** |
| Rury spustowe z blachy powlekanej Ø 150 mm - 9 szt. każda po 3 mb długości, co daje łącznie 27 mb długości | Kolor brązowy. |  |  |
| Rury spustowe z blachy powlekanej Ø 150 mm – 1 szt. o długości 4 mb | Kolor brązowy. |  |  |
| Rynny z blachy powlekanej Ø 150 mm – 7 szt. każda po 3 mb długości, co daje łącznie 21 mb długości | Kolor brązowy. |  |  |
| Rynny z blachy powlekanej Ø 150 mm – 4 szt. każda po 4 mb długości, co daje łącznie 16 mb długości  | Kolor brązowy. |  |  |
| Dekle do rynien z blachy powlekanej Ø 150 mm – 8 szt. | Kolor brązowy. |  |  |
| Lej spustowy z blachy powlekanej Ø 150 mm wyprowadzenie Ø 150 mm – 5szt.Łączniki do rynny z blachy powlekanej Ø 150 mm – 5 szt. | Kolor brązowy. Kolor brązowy. |  |  |
| Kolana z blachy powlekanej Ø 150 mm – 10szt. | Kolor brązowy. |  |  |
| Uszczelka trapera Ø 160 – 4 szt. | Gumowa. Najlepiej w kolorze brązowym. |  |  |
| Kompletne obejmy (mocowania do ściany) do rur spustowych z balchy powlekanej Ø 150 mm z kołkami o długości 140 mm – 20 szt. | Kolor brązowy. |  |  |
|  |
|  |  |